ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 574/2014
 № 040-22-2018
1. Уникален идентификационен код на типа продукт: 040-22-2018
    GBC Terrax Duo Master
2. Предвидена употреба/ употреби:
Лепило - шпакловъчна   циментова смес  за  лепене  и шпакловане на плоскости от EPS и минерална вата (MW) 
3. Производител:
     ДЖИ БИ СИ ИНДЪСТРИЙЗ ООД

     Бургас 8000, Одрин 15

5.Система/ системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
       Система за оценяване на съответствието:3
6.  Хармонизиран стандарт: БДС EN 13499, БДС EN 13500
Изпитвателна лаборатория за строителни материали НИИСМ ЕООД, София извърши изпитване на типа по система 3 и издаде протокол от лабораторно изпитване № 951/09.09.2009г. за първоначално изпитване на типа.

7.   Декларирани  експлоатационни показатели :

	Съществени характеристики
	Експлоатационни показатели
	Хармонизирана техическа спецификация

	Якост на сцепление на основното покритие към EPS плоча
	≥ 80 кРа
	БДС EN 13499

	Якост на сцепление на лепило-шпакловъчния състав към основата(бетонна повърхност)
	≥ 250 кРа
	БДС EN 13499

	Якост на сцепление на основното покритие към каменна вата - плоча
	≥ 80 кРа
	БДС EN 13500

	Коефициент на водонепропускливост на основен слой
	≤ 0.5 кг/m².h⁰·⁵
	БДС EN 13499

	Коефициент на пренасяне на водни пари(паропропускливост)
	˃ 20q/m².d
	БmС EN 13499

	Съпротивление на удар-топче 500 гр ± 5 гр h=408 ± 1 мм
	без повреди
(за ниво 2J)
	БДС EN 13499


Експлоатационните  показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните  експлоатационни показатели.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
Подписано за и от името на производителя от:
Антонио Томов
В гр. Бургас на 10.06.2018г.                                                    
Подпис: п.                                  
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